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Załącznik nr 2
do Zapytania Ofertowego 

Nr 1/2026 z dnia 29.07.2026 r.

ZESTAWIENIE RZECZOWO-CENOWE
OPRACOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWIE I MONTAŻU MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ: tablice, fotościanki, drewniane ławki z rzeźbionym oparciem, drogowskazy oraz tabliczki z nazwami dla Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie”, ul. Benedyktyńska 6 (Park legend), 26-006 Nowa Słupia, w godzinach urzędowania tj. 8.00-15.00.
Miejscowość:..............................................
Data: ..........................................................
Nazwa wykonawcy:



..........................................................................






..........................................................................
Siedziba wykonawcy:



..........................................................................






..........................................................................
	Lp. 
	Nazwa towaru
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	
	CZĘŚĆ I
	
	
	
	

	1. 
	Tablice informacyjne ze stojakiem

1. Stelaż tablicy (drewno modrzewiowe/dąb, sezonowane)

· wysokość całości wraz z kotwą: min. 281 cm,

· szerokość wewnętrzna: min. 160cm,

· szerokość zewnętrzna: min. 180 cm,

· słupy nośne: min. 12 × 12 cm,

· kantówki poziome: 4 szt. min. 10 × 5,5 × 190 cm, z elementem dekoracyjnym

· wypełnienie: deski min. 2 cm × 15 cm × 160 cm,

· impregnacja: min. 3 warstwy (podkład + 2 warstwy wierzchnie),

· impregnacja elementów stykowych środkiem na bazie asfaltu: min. 40 cm,

· kolor pokrycia: palisander,

· łączenia: wkręty ciesielskie talerzykowe, ocynkowane,

2. Odporność:

· działania atmosferyczne: mróz, słońce, deszcz, wilgoć

3. Kotwienie
· Kotwy betonowe (2 szt./tablica):
· średnica min. 30 cm,

· głębokość min. 80 cm,

· beton min. klasy B25.

· Kotwy stalowe (2 szt./tablica):
· stalowa, typu H, dł. min. 100 cm, płaskownik min. 100 × 6 mm,

· zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe z podkładem.

· Mocowanie słupów:
· śruba M12, klasa 8.8, ocynk galwaniczny,

· maskownice PCV.

4. Tablica informacyjna 
· materiał: kompozyt aluminiowy Dibond lub blacha powlekana 1 mm,

· wymiary: min. 150 × 110 cm,

· druk: bezpośredni UV lub folia polimerowa zabezpieczona laminatem UV, zawijana na brzegi min. 2 cm,

· mocowanie: wkręty nierdzewne podkładkowe, dł. min. 15 mm.

· Wzmocniona od wewnętrznej strony listwami drewnianymi min:2 cm x 150cm x 110 cm

· Nadruk w kolorach (wzór zgodny z bieżącą stylistyką):
· Mapki legend,
· opisu legendy, 
· postać powiązana z legendą
· rysu historycznego,
· kodów QR ( audiobook, system meldowania, atrakcje w okolicy )
· logotypów MSiT I Zamawiającego,
· atrakcje z okolicy
5. Zakres prac
· dostawa elementów,

· wykonanie kotwień betonowych,

· montaż stojaków i tablic, dokumentacja zdjęciowa
· coroczna kontrola techniczna przez min. 36 miesięcy

6. Okres gwarancji – min. 36 miesięcy


	14
	
	
	

	2. 
	Opracowanie treści legend i audiobooków wraz z projektem graficznym 

· przygotowanie legendy: min. 1800 znaków (bez spacji),
· Konsultacje z zamawiającym w zakresie opracowanych legend min. 6 godz.
· przygotowanie genezy: min. 900 znaków (bez spacji),
· Opracowanie literackie scenariuszy (14 legend): Przygotowanie adaptacji tekstu 14 legend świętokrzyskich dopasowanych do formy słuchowiska/audiobooka terenowego.
·  Nagrania lektorskie: Zaangażowanie profesjonalnego lektora/aktorów głosowych do nagrania 14 ścieżek narracyjnych.
·  Oprawa dźwiękowa i postprodukcja: Skomponowanie/dobór autorskiej muzyki, montaż efektów dźwiękowych (SFX) budujących klimat i atmosferę poszczególnych legend i miejsc Gór Świętokrzyskich.
· Konsultacje z zamawiającym w zakresie opracowanej genezy legendy min. 3 godz.
· projekt tablicy zawierający: tytuł legendy, postać, treść, genezę, mapę, kody QR (audiobook - strona LOT - meldowanie), logotypy i stopkę projektową,
· przygotowanie audiobooków do legend,
· projekt tablicy musi być opracowaniem autorskim, wolnym od praw osób trzecich,
· przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej legendy w pełnym zakresie pól eksploatacji, w tym:
· utrwalania, zwielokrotniania, publikowania,
· rozpowszechniania w wersji drukowanej i elektronicznej,
· wprowadzania zmian i adaptacji 
· przekazania pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw przy odbiorze.
Odporność:
· promieniowanie słoneczne UV, deszcz, mróz.

Okres gwarancji – min. 36 miesięcy


	14 szt.
	
	
	

	
	CZĘŚĆ II
	
	
	
	

	3. 
	Wymiana tablic informacyjnych na nowe 
· materiał: kompozyt aluminiowy Dibond lub blacha powlekana 1 mm,

· wymiary: min. 150 × 110 cm,

· druk: bezpośredni UV lub folia polimerowa zabezpieczona laminatem UV, zawijana na brzegi min. 2 cm,

· mocowanie: wkręty nierdzewne podkładkowe, dł. min. 15 mm.

· Wzmocniona od wewnętrznej strony listwami drewnianymi min:2 cm x 150cm x 110 cm

·  Nadruk w kolorach:
· Mapki legend,
· opisu legendy, 
· rysu historycznego,
· postać powiązana z legendą
· kodów QR 
· logotypów MSiT I Zamawiającego.
· System meldunkowy
· atrakcje z okolicy
Zakres prac

· dostawa tablic,

· ostrożny demontaż  starych tablic z dibondu, które mają być przekazane do szkół

·  montaż nowych tablic

· dokumentacja zdjęciowa,

· coroczna kontrola techniczna przez min. 36 miesięcy

Okres gwarancji – min. 36 miesięcy


	14
	
	
	

	
	CZĘŚĆ III
	
	
	
	

	4. 
	Tablice drewniane z nazwą 

· Tablica wykonana z drewna

· wymiar min. 12 × 5,5 × 200 cm, z elementem dekoracyjnym

· impregnacja: min. 3 warstwy (podkład + 2 warstwy wierzchnie),

· napis naniesiony bezpośrednio na drewno (czcionka Arial Bold, napis: „SZLAK LEGEND ŚWIĘTOKRZYSKICH”, kolor biały),

· mocowanie: wkręty ciesielskie talerzykowe, ocynkowane.

Odporność:
· UV, deszcz, mróz.

Okres gwarancji – min. 36 miesięcy


	14 szt.
	
	
	

	
	CZĘŚĆ IV
	
	
	
	

	5. 
	Fotościanki –  ( 14 postaci z Legend Świętokrzyskich )
Tablica  w kształcie postaci:
· materiał: kompozyt aluminiowy Dibond min. 3 mm,

· druk: UV lub folia polimerowa, laminat UV zawijany na brzegi min. 2 cm, nadruk w kolorze,

· frezowanie otworów na głowę,

· wymiary: min. 170 × 80 cm,

· projekt sylwetki (postać min. 150 × 50 cm), wycięcie na głowę

· projekt postaci musi być opracowaniem autorskim, wolnym od praw osób trzecich,

· przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej postaci w pełnym zakresie pól eksploatacji, w tym:

· utrwalania, zwielokrotniania, publikowania,

· rozpowszechniania w wersji drukowanej i elektronicznej,

· wprowadzania zmian i adaptacji 

· przekazania pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw przy odbiorze.

Odporność:
· UV, deszcz, mróz.

Stelaż (14 szt.):
· drewno modrzewiowe lub dębowe sezonowane,

· słupy 12 × 12 cm,

· impregnacja: min. 3 warstwy (podkład + 2 warstwy wierzchnie),

· impregnacja styków środkiem asfaltowym: min. 20 cm,

· kolor: palisander,

· łączenia: wkręty ciesielskie talerzykowe ocynkowane.

· Zabezpieczenie fotościanki kantówkami malowanymi w kolorze palisander o wymiarach min. 35 x 35 mm z dwóch stron 

Kotwienie:
· beton klasy B25, kotwy stalowe typu H, śruby M12, maskownice PCV.

Odporność:
· UV, deszcz, mróz.

Okres gwarancji – min. 36 miesięcy


	14 szt.
	
	
	

	
	CZĘŚĆ V
	
	
	
	

	6. 
	Drewniane ławki z rzeźbionym oparciem 
Ławka
· długość min. 180 cm,

· oparcie gr. min. 40 mm, wrzeźbiony charakterystyczny element dla danej legendy,

· siedzisko gr. min. 50 mm.

Drewno:
· dąb, jodła lub świerk, sezonowane.

Łączenia i montaż:
· wszystkie elementy skręcane wkrętami ciesielskimi, talerzykowymi, dł. min. 10 cm.

Krawędzie:
· wszystkie elementy fazowane i szlifowane.

Impregnacja:
· min. 3 warstwy impregnatem ekologicznym (atest PZH),

· nogi zabezpieczone gumą lub impregnatem asfaltowym.

Kolorystyka:
· naturalna, brąz, ciemny dąb, palisander (do wyboru).

Stabilność i wytrzymałość:
· udźwig ławki min. 250 kg,

· udźwig stołu min. 120 kg.

Odporność:
· UV, deszcz, mróz.

Okres gwarancji – min. 36 miesięcy


	6 szt.
	
	
	

	
	CZĘŚĆ VI
	
	
	
	

	7. 
	Drogowskazy turystyczne z kieszenią montażową

· wykonanie znakowania kierunkowego z płyty PCV/trwałego lub dibondu (wym. ok. 15 cm x 30 cm) z kieszenią, druku UV, montażową do instalacji na istniejącej infrastrukturze 
Montaż min. 40 drogowskazów: Montaż systemowych drogowskazów
	40 szt.
	
	
	

	
	CZĘŚĆ VII
	
	
	
	

	8. 
	Prace montażowe w 14 punktach woj. Świętokrzyskiego
1. Kompleksowe usługi montażowe w 14 punktach szlaku:
· Przygotowanie stanowisk terenowych, transport urządzeń, prace wykończeniowe, montaż w gruncie na fundamentach lub kotwach betonowych nadgruntowych 14 tablic informacyjnych ze stojakami, 14 fotościanek, 6 ławek rzeźbionych oraz wymiana 14 paneli na istniejących tablicach.
· Roboty ziemne i utwardzenie terenu: Wykonanie korytowania terenu pod ławki i tablice w wybranych lokalizacjach, wywiezienie materiału, wykonanie podsypki piaskowej oraz warstwy klinca 0-31 mm, wyrównanie i utwardzenie nawierzchni dla zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnościami.
· wyznaczonych 40 lokalizacjach na istniejącej infrastrukturze drogowej/turystycznej.

· Obsługa i weryfikacja techniczna: Świadczenie usług nadzoru i wsparcia technicznego podczas uruchomienia i odbioru oraz kontrola prawidłowości posadowienia i stabilności infrastruktury.

Okres gwarancji – min. 36 miesięcy


	14 szt.
	
	
	


Wykonanie przedmiotu zamówienia: opracowanie, wykonanie, dostawie wraz z montażem małej infrastruktury turystycznej: tablice, fotościanki, drewniane ławki z rzeźbionym oparciem, drogowskazy oraz tabliczki z nazwami dla Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie”, ul. Benedyktyńska 6 (Park legend), 26-006 Nowa Słupia, w godzinach urzędowania tj. 8.00-15.00.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę ofertową:

brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, ze wszystkimi opłatami koniecznymi  przy realizacji zamówienia w wysokości ……..…………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
w tym podatek VAT w wysokości ………………… %, co daje kwotę …………….…… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
netto: ………………….. zł, (słownie: ……………………………………………..…………)
	……………………………………...
	
	……………………………………...

	miejscowość, data
	
	podpis/y osoby/osób reprezentujących wykonawcę
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