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Załącznik nr 2
do Zapytania Ofertowego 

Nr 4/2026 z dnia 12.08.2026 r.

ZESTAWIENIE RZECZOWO-CENOWE
Dostawa, konfiguracja i montaż na tablicach Szlaku Legend Świętokrzyskich Systemu YourWay NFC lub równoważny dla osób niedowidzących: dla Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie”, ul. Benedyktyńska 6 (Park legend), 26-006 Nowa Słupia, w godzinach urzędowania tj. 8.00-15.30.
Miejscowość:..............................................
Data: ..........................................................
Nazwa wykonawcy:



..........................................................................






..........................................................................
Siedziba wykonawcy:



..........................................................................






..........................................................................
	Lp. 
	Nazwa towaru
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1. 
	Dostawa i konfiguracja nadajników dla osób niewidzących informacyjno-nawigacyjnych NFC YourWay lub równoważny:
1. Wyposażenie i instalacja na 28 tablic w bezzasilaniowe nadajniki NFC. 

Mikronadajnik NFC lub równoważny – z systemem aplikacja mobilna, znacznik dźwiękowy, znacznik głosowy, panel administracyjny (nawigator w terenie). 

Wgranie informacji tekstowych oraz multimedialnych opisujących miejsce, w którym znajduje się osoba niewidoma (audiobooki oraz treści cyfrowe na telefonach). Treści dostarczone przez Zamawiającego.

Specyfikacja techniczna

Parametry radiowe:
· RX/TX: BLE: 2402-2480 MHz,

· moc wyjściowa (maksymalna): BLE: +3 dBm,

· modulacja: BLE: GFSK,

· standard Bluetooth: Bluetooth 5.1,

· antena: wewnętrzna PCB.

Parametry oprogramowania:
Możliwość Konfigurowania urządzenia:
· moc z jaką urządzenie pracuje w zakresie,

· nazwa urządzenia,

· okres rozgłaszania,

· maska kanałów używanych do rozgłaszania,

· hasło użytkownika,

· rozgłaszane 

· korekcja temperatury,

· włączenie sterowania diodami LED.

Przetwornik dźwięku:
· Częstotliwość: 2.3 kHz,

· Poziom dźwięku: 85 dB,

· Rodzaj: elektromagnetyczny,

· Prąd pracy: 30 mA.

Zasilanie:
· Bateria: 14250 (1/2 AA).

Obudowa:
· ABS ,

· Wymiary X-Y-Z: 45 mm x 45 mm x 40 mm.

Pozostałe:
· sygnalizacja za pomocą diod LED: pracy w trybie rozgłaszania się,

· możliwość zdalnej wymiany oprogramowania,

· temperatura pracy: od -20 do 45°C,

· wilgotność: 20 - 80% RHG,

masa: 5 - 30 g
 Gwarancja:

· Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres 36 miesięcy 
· W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia poprawki błędów i wad, które zostaną zgłoszone przez Zamawiającego.
	28 szt.
	
	
	

	2. 
	Wodoszczelna obudowa

do YourWay lub równoważna
Gwarancja: min 36 miesięcy
	28 st.
	
	
	


Wykonanie przedmiotu zamówienia: opracowanie, wdrożenie cyfryzacji Szlaku Legend Świętokrzyskich: opracowanie i wdrożenie cyfrowego systemu meldunkowego, rozbudowa interaktywnej mapy i modułu www, rozbudowa zakładki szlaku legend dla Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie”, ul. Benedyktyńska 6 (Park legend), 26-006 Nowa Słupia, w godzinach urzędowania tj. 8.00-15.00.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę ofertową:

brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, ze wszystkimi opłatami koniecznymi  przy realizacji zamówienia w wysokości ……..…………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
w tym podatek VAT w wysokości ………………… %, co daje kwotę …………….…… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
netto: ………………….. zł, (słownie: ……………………………………………..…………)
	……………………………………...
	
	……………………………………...

	miejscowość, data
	
	podpis/y osoby/osób reprezentujących wykonawcę
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